Załącznik nr 8 do SWZ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAOFEROWANEGO SPRĘTU PRZEZ WYKONAWCĘ

[bookmark: _Hlk112919943]Oświadczam, że oferuje przedmiot zamówienia, w ramach zamówienia podstawowego:
Nazwa/marka………………, wyprodukowany przez………………… , 
pozostałe parametry pozwalające zidentyfikować zaoferowany sprzęt oraz części składowe: (jeśli dotyczy)*.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
spełniający warunki jak w tabeli:
	LP.
	Parametr
	Wymaganie
	Parametry oferowanego sprzętu

	1. 
	Procesory
	a) Możliwość instalacji 2 procesorów w pojedynczym  serwerze
b) Ilość procesorów zamontowanych w serwerze : 1 szt
c) Typ procesora : Intel Xeon Gold 6334 Processor  (3rd generation) lub równoważny spełniający wymagania : 
· Ilość rdzeni procesora : 8
· Taktowanie : min 3.6 GHz
· Ilość pamięci Cache : min. 18 MB cache L3
· Wynik wydajnościowy w testach SPEC CPU 2017 Integer Rate wynik nie gorszy niż 180 punktów Base – w 2 procesorowej konfiguracji serwera przedstawionej na www.spec.org. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org

	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	2. 
	Obudowa serwera
	a) przeznaczona do montażu w szafie RACK
b) zajętość U w szafie : 1U (RACK UNIT)
c) wyposażona w komplet szyn montażowych, zaślepek, maskownic.
d) wyposażona w dedykowane ramię do ułożenia kabli z tyłu serwera
e) Ilość zatok na dyski : min 8 
f) Rozmiar slotu na dyski: 2,5’’
g) Min. 1 port USB 3.0 z przodu serwera
h) Min. 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera
i) Diody identyfikacyjne serwera z przodu i z tyłu serwera ułatwiające lokalizację serwera w szafie RACK
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	3. 
	Pamięć RAM
	a) Pojemność pamięci zainstalowanej w serwerze: min. 64 GB
b) Minimalny rozmiar kości pamięci : 16 GB
c) Typ pamięci : RDIMM lub LRDIM
d) Prędkość : 3200 MT/s
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	4. 
	Karta graficzna
	a) Zintegrowana karta graficzna
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	5. 
	Kontroler dyskowy
	a) Kontroler dyskowy SAS 
b) Wielkość pamięci cache : min. 4 GB
c) Obsługa RAID : 0,1,5,6,1+0,5+0,6+0
d) Dodawanie/wymiana dysków w locie „hot plug”
e) Wsparcie dla dysków SSD
f) Obsługa automatycznej odbudowy RAID po awarii dysku
g) Podtrzymanie bateryjne pamięci kontrolera
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu


	6. 
	Dyski
	HDD, 300GB
a) Ilość sztuk : 2 szt
b) Format dysku : 2,5’’
c) Typ dysków twardych: HDD SAS, 12 Gb/s, „Hot-plug”, min. 15k rpm
d) Pojemność pojedynczego dysku twardego : min. 300 GB
SSD, 800GB
e) Ilość sztuk : 2 szt
f) Format dysku : 2,5’’
g) Typ dysków twardych : SSD SAS, min 12 Gb/s, „Hot-plug”, Mixed Use
h) Pojemność pojedynczego dysku twardego : min. 800 GB
SSD, 1.6 TB
i) Ilość sztuk : 2 szt
j) Format dysku : 2,5’’
k) Typ dysków twardych : SSD SAS, min 12 Gb/s, „Hot-plug”, Mixed Use
l) Pojemność pojedynczego dysku twardego : min. 1.6 TB
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	7. 
	Karta sieciowa LAN
	a) Typ : OCP NIC 3.0
b) Ilość portów 10 Gbit/s : 2
c) Typ portów : SFP+
d) Obsługa Vlanów
e) Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, 2022
f) Dostarczona wraz z wkładkami światłowodowymi 10 Gbit/s, SFP+,  multi mode, krótkodystansowe
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	8. 
	Karty Fiber Channel 
	a) Ilość kart : 2 szt
b) Typ : PCIe
c) Ilość portów w pojedynczej karcie : 1 szt
d) Prędkość :  min. 16 Gbit/s
a) Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, 2022
e) Dostarczone wraz z wkładkami FC 16 Gbit/s, SFP+, Multi mode, krótkodystansowymi
f) Karta musi negocjować prędkość do 8 Gbit/s (umożliwiać podłączenie serwera do przełącznika Brocade z portami 8 Gbit/s)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	9. 
	Zasilacze
	a) Ilość: 2 sztuki
b) Moc : min 800W
c) “hot-plug” – wymiana w locie w przypadku uszkodzenia
d) Zasilacze redundantne (awaria jednego nie wpływa na działanie serwera)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	10. C
	Chłodzenie
	a) Zestaw wentylatorów redundantnych typu “hot-plug”)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	11. 
	Wspierane systemy operacyjne
	a) Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterprise Linux
b) Wsparcie dla systemów operacyjnych musi polegać na wydawaniu w okresie gwarancji aktualizacji oprogramowania układowego, a także zaktualizowanych sterowników dla konkretnych systemów operacyjnych. 
c) Zaktualizowane pakiety oprogramowania układowego oraz sterowników muszą być dostępne na stronie producenta serwera
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	12. 
	Zarządzanie serwerem
	b) Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania serwerem. Karta musi posiadać dedykowany port do podłączenia do sieci LAN (co najmniej 1Gbit/s RJ45) umożliwiający zalogowanie sieciowe (https, ssh lub inny protokół)
c) Karta zdalnego zarządzania musi być rozwiązaniem sprzętowym, działającym niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. 
d) Karta zdalnego zarządzania musi umożliwiać :
· Włączenie, wyłączenie, restart serwera
· Podgląd konsoli serwera zarówno w trybie graficznym jak i tekstowym
· Podpięcie do serwera obrazu ISO systemu operacyjnego lub innego oprogramowania ze stacji roboczej administratora.
· Instalacja systemu operacyjnego lub innego oprogramowania z obrazu ISO zamontowanego przez konsolę zdalnego zarządzania
· Podgląd informacji na temat komponentów sprzętowych serwera (numer seryjny serwera, part nr. serwera, wersję bios, wersję oprogramowania karty zarządzającej, informacje na temat zainstalowanego procesora, informację na temat zainstalowanych pamięci (w którym slocie, typ i part nr. zainstalowanej pamięci),  informację na temat kart sieciowych oraz FC, podgląd konfiguracji dysków,  podgląd zainstalowanych wersji oprogramowania układowego dla konkretnych komponentów sprzętowych serwera
· Podgląd czy wszystkie komponenty pracują prawidłowo ang. „Health status”
· Możliwość wygenerowania logów diagnostycznych w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów
· Podgląd parametrów pracy serwera : temperatura pracy oraz zużycie prądu
· Podgląd utylizacji procesorów zamontowanych w serwerze
· Tworzenie użytkowników mogących zalogować się do konsoli zdalnego zarządzania i możliwość ograniczania uprawnień (np. do podglądu konsoli lub do włączenia serwera)
· Karta musi umożliwiać integrację z usługami katalogowymi Active Directory i nadawanie dostępu oraz uprawnień dla wybranych grup zabezpieczeń
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	13. 
	(F) Zgodność z systemem monitorowania infrastruktury zamawiającego
	Zgodność dostarczanych serwerów z oprogramowaniem One View musi polegać na:
· możliwości dodania serwera do monitorowania z konsoli oprogramowania, 
· automatycznym monitorowaniu stanu serwera i wszystkich jego komponentów przez oprogramowanie OneView
· detekcji, identyfikacji uszkodzenia sprzętowego, powiadomienie o uszkodzeniu  (np. brak zasilania, uszkodzenie pamięci, nieprawidłowa praca komponentu, lub inne uszkodzenie).
	Wypełnić wyłącznie w przypadku zaoferowania tej funkcjonalności!

	14. 
	Monitorowanie stanu serwera
	a) W przypadku braku zgodności dostarczanego serwera z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do monitorowania infrastruktury One View (wymaganie fakultatywne 13). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć równoważne, dedykowane oprogramowanie producenta do monitorowania oferowanego w postępowaniu serwera
b) Dostarczone oprogramowanie musi oferować :
· Graficzną konsolę do zarządzania systemem (https lub inna)
· Podgląd parametrów monitorowanych serwerów z konsoli graficznej
· Możliwość dodawania serwera do systemu monitorowania z konsoli graficznej
· Automatyczne monitorowanie poprawności pracy podzespołów i detekcję uszkodzeń (w tym monitoring komponentów, podgląd wersji oprogramowania układowego, wydajność itp.)
· W przypadku wystąpienia awarii system musi wyświetlać komunikat w konsoli graficznej (błąd/awaria lub ostrzeżenie)
· Wysłanie powiadomienia mailowego (na zdefiniowane adresy e-mail) w przypadku wystąpienia awarii serwera (błąd) lub wystąpienia nieprawidłowej  pracy urządzenia (ostrzeżenie).
· Jeżeli oferowane rozwiązanie posiada ograniczenia licencyjne co do ilości monitorowanych urządzeń to dostarczona licencja musi umożliwiać monitorowanie co najmniej 10 serwerów fizycznych
	W zakresie wymagań lit a) wypełnić wyłącznie w przypadku gdy Wykonawca nie oferuje funkcjonalności wskazanej w wierszu 13. Wypełnić w zakresie lit. b)

	15. 
	Gwarancja
	a) 5 lat gwarancji producenta 

	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu



[bookmark: _Hlk112920578]Oświadczam, że oferuje przedmiot zamówienia, w ramach opcji nr 1:
Nazwa/marka………………, wyprodukowany przez………………… , 
pozostałe parametry pozwalające zidentyfikować zaoferowany sprzęt oraz części składowe: (jeśli dotyczy)*.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
spełniający warunki jak w tabeli:
	LP.
	Parametr
	Wymaganie
	Parametry oferowanego sprzętu

	1. 
	Procesory
	a) Możliwość instalacji 2 procesorów w pojedynczym  serwerze
b) Ilość procesorów zamontowanych w serwerze : 2 szt
c) Typ procesora : Intel Xeon Gold 6342 Processor  (3rd generation)  lub równoważny spełniający wymagania : 
· Ilość rdzeni procesora : 24
· Taktowanie : min 2.8 GHz
· Ilość pamięci Cache : min 36 MB cache L3
· Wynik wydajnościowy w testach SPEC CPU 2017 Integer Rate wynik nie gorszy niż 379 punktów Base – w konfiguracji serwera przedstawionej na www.spec.org. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org

	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	2. 
	Obudowa serwera
	a) przeznaczona do montażu w szafie RACK
b) zajętość U w szafie : 2U (RACK UNIT)
c) wyposażona w komplet szyn montażowych, zaślepek, maskownic.
d) wyposażona w dedykowane ramię do ułożenia kabli z tyłu serwera
e) Ilość zatok na dyski : min 8 
f) Rozmiar slotu na dyski: 2,5’’
g) Min 1 port USB 3.0 z przodu serwera
h) Min 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera
i) Diody identyfikacyjne serwera z przodu i z tyłu serwera ułatwiające lokalizację serwera w szafie RACK
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	3. 
	Pamięć RAM
	a) Pojemność pamięci zainstalowanej w serwerze: 384 GB
b) Minimalny rozmiar kości pamięci : 64 GB
c) Typ pamięci : RDIMM lub LRDIM
d) Prędkość : 3200 MT/s
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	4. 
	Karta graficzna
	a) Zintegrowana karta graficzna
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	5. 
	Kontroler dyskowy
	a) Kontroler dyskowy SAS 
b) Wielkość pamięci cache : 4 GB
c) Obsługa RAID : 0,1,5,6,1+0,5+0,6+0
d) Dodawanie/wymiana dysków w locie „hot plug”
e) Wsparcie dla dysków SSD
f) Obsługa automatycznej odbudowy RAID po awarii dysku
g) Podtrzymanie bateryjne pamięci kontrolera
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	6. 
	Dyski twarde
	a) Ilość sztuk : 2 szt
b) Format dysku : 2,5’’
c) Typ dysków twardych : SAS, 12 Gb/s, „Hot-plug”, min. 10k rpm
d) Pojemność pojedynczego dysku twardego : min. 300 GB
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	7. 
	Karta sieciowa LAN
	a) Typ : OCP NIC 3.0
b) Ilość portów 10 Gbit/s : 2
c) Typ portów : SFP+
d) Obsługa Vlanów
e) Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, Vsphere 6.x,7.x, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterpise Linux
f) Dostarczona wraz z wkładkami światłowodowymi 10 Gbit/s, SFP+,  multi mode, krótkodystansowe
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	8. 
	Dodatkowa karta sieciowa LAN
	a) Typ : PCIe
b) Ilość portów 10 Gbit/s : 2
c) Typ portów : SFP+
d) Obsługa Vlanów
e) Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, Vsphere 6.x,7.x, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterpise Linux
b) Dostarczona wraz z wkładkami światłowodowymi 10 Gbit/s, SFP+,  multi mode, krótkodystansowe
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	9. 
	Karty Fiber Channel 
	a) Ilość kart : 2 szt
b) Typ : PCIe
c) Ilość portów w pojedynczej karcie : 1 szt
d) Prędkość :  32 Gbit/s
c) Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, Vsphere 6.x,7.x, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterpise Linux
e) Dostarczone wraz z wkładkami FC  32 Gbit/s, SFP+, Multi mode, krótkodystansowymi
f) Karta musi negocjować prędkość do 16 Gbit/s (umożliwiać podłączenie serwera do przełącznika Brocade z portami 16 Gbit/s)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	10. 
	Dodatkowa karta “riser”
	a) Serwer musi być wyposażony w dodatkową kartę „riser”, umożliwiający montaż kart rozszerzeń PCIe (dodatkowe karty LAN lub FC)
b) Typ slotów : PCIe 4.0, x16
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	11. 
	Zasilacze
	a) Ilość: 2 sztuki
b) Moc : min 1000W
c) “hot-plug” – wymiana w locie w przypadku uszkodzenia
d) Zasilacze redundantne (awaria jednego nie wpływa na działanie serwera)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	12. C
	Chłodzenie
	a) Zestaw wentylatorów redundantych typu “hot-plug”)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	13. 
	Wspierane systemy operacyjne
	a) Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Vsphere, Suse Enterprise Linux
b) Wsparcie dla systemów operacyjnych musi polegać na wydawaniu w okresie gwarancji aktualizacji oprogramowania układowego, a także zaktualizowanych sterowników dla konkretnych systemów operacyjnych. 
c) Zaktualizowane pakiety oprogramowania układowego oraz sterowników muszą być dostępne na stronie producenta serwera
d) Wsparcie Vsphere :  Wymagane jest aby aktualizacje sterowników oraz pakietów instalowanych w systemie Vmware ESXi dostarczane były przez producenta serwera w postaci pakietów VIB (lub spakowanych paczek zip), poprzez stronę http, której lik można dodać do Vmware Update Manager-a wersja Vsphere 6.x (lub Vsphere Lifecycle Manager dla wersji 7.x). tzw. „vibsdepot”. Dodatkowo powinna być możliwość ręcznego importu udostępnionych pakietów do Update Manager-a (lub Vsphere Lifecycle Manager dla wersji 7.x)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	14. 
	Zgodność z infrastrukturą Vsphere
	a) Zgodność polegająca na możliwości dołączenia dostarczonych serwerów do istniejącego klastra serwerów wyposażonych  w procesory Intel Xeon Gold 6xxx (Zgodność będzie spełniona także po włączeniu opcji EVC na klastrze)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	15. 
	Zarządzanie serwerem
	a) Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania serwerem. Karta musi posiadać dedykowany port do podłączenia do sieci LAN (co najmniej 1Gbit/s RJ45) umożliwiający zalogowanie sieciowe (https, ssh lub inny protokół)
b) Karta zdalnego zarządzania musi być rozwiązaniem sprzętowym, działającym niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. 
c) Karta zdalnego zarządzania musi umożliwiać :
· Włączenie, wyłączenie, restart serwera
· Podgląd konsoli serwera zarówno w trybie graficznym jak i tekstowym
· Podpięcie do serwera obrazu ISO systemu operacyjnego lub innego oprogramowania ze stacji roboczej administratora.
· Instalacja systemu operacyjnego lub innego oprogramowania z obrazu ISO zamontowanego przez konsolę zdalnego zarządzania
· Podgląd informacji na temat komponentów sprzętowych serwera (numer seryjny serwera, part nr. serwera, wersję bios, wersję oprogramowania karty zarządzającej, informacje na temat zainstalowanego procesora, informację na temat zainstalowanych pamięci (w którym slocie, typ i part nr. zainstalowanej pamięci),  informację na temat kart sieciowych oraz FC, podgląd konfiguracji dysków,  podgląd zainstalowanych wersji oprogramowania układowego dla konkretnych komponentów sprzętowych serwera
· Podgląd czy wszystkie komponenty pracują prawidłowo ang. „Health status”
· Możliwość wygenerowania logów diagnostycznych w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów
· Podgląd parametrów pracy serwera : temperatura pracy oraz zużycie prądu
· Podgląd utylizacji procesorów zamontowanych w serwerze
· Tworzenie użytkowników mogących zalogować się do konsoli zdalnego zarządzania i możliwość ograniczania uprawnień (np. do podglądu konsoli lub do włączenia serwera)
· Karta musi umożliwiać integrację z usługami katalogowymi Active Directory i nadawanie dostępu oraz uprawnień dla wybranych grup zabezpieczeń
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	16. 
	(F) Zgodność z systemem monitorowania infrastruktury zamawiającego
	a) Zgodność dostarczanych serwerów z oprogramowaniem One View musi polegać na:
· możliwości dodania serwera do monitorowania z konsoli oprogramowania, 
· automatycznym monitorowaniu stanu serwera i wszystkich jego komponentów przez oprogramowanie OneView
· detekcji, identyfikacji uszkodzenia sprzętowego, powiadomienie o uszkodzeniu  (np. brak zasilania, uszkodzenie pamięci, nieprawidłowa praca komponentu, lub inne uszkodzenie).
	Należy wprowadzić parametry wyłącznie wtedy gdy Wykonawca oferuje tę funkcjonalność

	17. 
	Monitorowanie stanu serwera
	a) W przypadku braku zgodności dostarczanego serwera z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do monitorowania infrastruktury One View (wymaganie fakultatywne 16). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć równoważne, dedykowane oprogramowanie producenta do monitorowania oferowanego w postępowaniu serwera
b) Dostarczone oprogramowanie musi oferować :
· Graficzną konsolę do zarządzania systemem (https lub inna)
· Podgląd parametrów monitorowanych serwerów z konsoli graficznej
· Możliwość dodawania serwera do systemu monitorowania z konsoli graficznej
· Automatyczne monitorowanie poprawności pracy podzespołów i detekcję uszkodzeń (w tym monitoring komponentów, podgląd wersji oprogramowania układowego, wydajność itp.)
· W przypadku wystąpienia awarii system musi wyświetlać komunikat w konsoli graficznej (błąd/awaria lub ostrzeżenie)
· Wysłanie powiadomienia mailowego (na zdefiniowane adresy e-mail) w przypadku wystąpienia awarii serwera (błąd) lub wystąpienia nieprawidłowej  pracy urządzenia (ostrzeżenie).
· Jeżeli oferowane rozwiązanie posiada ograniczenia licencyjne co do ilości monitorowanych urządzeń to dostarczona licencja musi umożliwiać monitorowanie co najmniej 10 serwerów fizycznych
	Należy wypełnić, odnośnie lit a) tylko wtedy gdy Wykonawca nie oferuje funkcjonalności wskazanej w wierszu 16.

	18. 
	Gwarancja
	a) 5 lat gwarancji producenta 

	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu


[bookmark: _Hlk112921137]Oświadczam, że oferuje przedmiot zamówienia, w ramach opcji nr 2:
Nazwa/marka………………, wyprodukowany przez………………… , 
pozostałe parametry pozwalające zidentyfikować zaoferowany sprzęt oraz części składowe: (jeśli dotyczy)*.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
spełniający warunki jak w tabeli:
	LP.
	Parametr
	Wymaganie
	Parametry oferowanego sprzętu

	1. 
	Procesory
	1. Możliwość instalacji 2 procesorów w pojedynczym  serwerze
1. Ilość procesorów zamontowanych w serwerze : 1 szt
1. Typ procesora : Intel Xeon Gold 5317 Processor  (3rd generation)  lub równoważny spełniający wymagania : 
4. Ilość rdzeni procesora : 12
4. Taktowanie : min 3.0 GHz
4. Ilość pamięci Cache : min 18 MB cache L3
4. Wynik wydajnościowy w testach SPEC CPU 2017 Integer Rate wynik nie gorszy niż 201 punktów Base – w konfiguracji serwera przedstawionej na www.spec.org. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org

	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Obudowa serwera
	1. przeznaczona do montażu w szafie RACK
1. zajętość U w szafie : 1U (RACK UNIT)
1. wyposażona w komplet szyn montażowych, zaślepek, maskownic.
1. wyposażona w dedykowane ramię do ułożenia kabli z tyłu serwera
1. Ilość zatok na dyski : min 8 
1. Rozmiar slotu na dyski: 2,5’’
1. Min 1 port USB 3.0 z przodu serwera
1. Min 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera
1. Diody identyfikacyjne serwera z przodu i z tyłu serwera ułatwiające lokalizację serwera w szafie RACK
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Pamięć RAM
	1. Pojemność pamięci zainstalowanej w serwerze: 256 GB
1. Minimalny rozmiar kości pamięci : 64 GB
1. Typ pamięci : RDIMM lub LRDIM
1. Prędkość : 3200 MT/s
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Karta graficzna
	1. Zintegrowana karta graficzna
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Kontroler dyskowy
	1. Kontroler dyskowy SAS 
1. Wielkość pamięci cache : 4 GB
1. Obsługa RAID : 0,1,5,6,1+0,5+0,6+0
1. Dodawanie/wymiana dysków w locie „hot plug”
1. Wsparcie dla dysków SSD
1. Obsługa automatycznej odbudowy RAID po awarii dysku
1. Podtrzymanie bateryjne pamięci kontrolera
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Dyski twarde
	1. Ilość sztuk : 2 szt
1. Format dysku : 2,5’’
1. Typ dysków twardych : SAS, SSD, 12 Gb/s, „Hot-plug”
1. Przeznaczenie dysków : przeznaczenie mieszane ang. „mix use”, zarówno odczyt jak i zapis, bez wyraźnej przewagi odczytów lub zapisów
1. Pojemność pojedynczego dysku twardego : 960 GB
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Karta sieciowa LAN
	1. Typ : OCP NIC 3.0
1. Ilość portów 10 Gbit/s : 2
1. Typ portów : SFP+
1. Obsługa Vlanów
1. Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, Vsphere 6.x,7.x, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterpise Linux
1. Dostarczona wraz z wkładkami światłowodowymi 10 Gbit/s, SFP+,  multi mode, krótkodystansowe
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Karty Fiber Channel 
	1. Ilość kart : 2 szt
1. Ilość portów w pojedynczej karcie : 1 szt
1. Prędkość :  16 Gbit/s
1. Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, Vsphere 6.x,7.x, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterpise Linux
1. Dostarczone wraz z wkładkami FC  16 Gbit/s, SFP+, Multi mode, krótkodystansowymi
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Zasilacze
	1. Minimum 2 sztuki
1. Moc : min 1000W
1. “hot-plug” – wymiana w locie w przypadku uszkodzenia
1. Zasilacze redundantne (awaria jednego nie wpływa na działanie serwera)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. C
	Chłodzenie
	1. Zestaw wentylatorów redundantych typu “hot-plug”)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Wspierane systemy operacyjne
	1. Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Vsphere, Suse Enterprise Linux
1. Wsparcie dla systemów operacyjnych musi polegać na wydawaniu w okresie gwarancji aktualizacji oprogramowania układowego, a także zaktualizowanych sterowników dla konkretnych systemów operacyjnych. 
1. Zaktualizowane pakiety oprogramowania układowego oraz sterowników muszą być dostępne na stronie producenta serwera
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Zarządzanie serwerem
	1. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania serwerem. Karta musi posiadać dedykowany port do podłączenia do sieci LAN (co najmniej 1Gbit/s RJ45) umożliwiający zalogowanie sieciowe (https, ssh lub inny protokół)
1. Karta zdalnego zarządzania musi być rozwiązaniem sprzętowym, działającym niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. 
1. Karta zdalnego zarządzania musi umożliwiać :
7. Włączenie, wyłączenie, restart serwera
7. Podgląd konsoli serwera zarówno w trybie graficznym jak i tekstowym
7. Podpięcie do serwera obrazu ISO systemu operacyjnego lub innego oprogramowania ze stacji roboczej administratora.
7. Instalacja systemu operacyjnego lub innego oprogramowania z obrazu ISO zamontowanego przez konsolę zdalnego zarządzania
7. Podgląd informacji na temat komponentów sprzętowych serwera (numer seryjny serwera, part nr. serwera, wersję bios, wersję oprogramowania karty zarządzającej, informacje na temat zainstalowanego procesora, informację na temat zainstalowanych pamięci (w którym slocie, typ i part nr. zainstalowanej pamięci),  informację na temat kart sieciowych oraz FC, podgląd konfiguracji dysków,  podgląd zainstalowanych wersji oprogramowania układowego dla konkretnych komponentów sprzętowych serwera
7. Podgląd czy wszystkie komponenty pracują prawidłowo ang. „Health status”
7. Możliwość wygenerowania logów diagnostycznych w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów
7. Podgląd parametrów pracy serwera : temperatura pracy oraz zużycie prądu
7. Podgląd utylizacji procesorów zamontowanych w serwerze
7. Tworzenie użytkowników mogących zalogować się do konsoli zdalnego zarządzania i możliwość ograniczania uprawnień (np. do podglądu konsoli lub do włączenia serwera)
7. Karta musi umożliwiać integrację z usługami katalogowymi Active Directory i nadawanie dostępu oraz uprawnień dla wybranych grup zabezpieczeń
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	(F) Zgodność z systemem monitorowania infrastruktury zamawiającego
	1. Zgodność dostarczanych serwerów z oprogramowaniem One View musi polegać na:
7. możliwości dodania serwera do monitorowania z konsoli oprogramowania, 
7. automatycznym monitorowaniu stanu serwera i wszystkich jego komponentów przez oprogramowanie OneView
7. detekcji, identyfikacji uszkodzenia sprzętowego, powiadomienie o uszkodzeniu  (np. brak zasilania, uszkodzenie pamięci, nieprawidłowa praca komponentu, lub inne uszkodzenie).
	Należy wprowadzić wyłącznie wtedy gdy Wykonawca oferuje tę funkcjonalność

	1. 
	Monitorowanie stanu serwera
	1. W przypadku braku zgodności dostarczanego serwera z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do monitorowania infrastruktury One View (wymaganie fakultatywne 13). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć równoważne, dedykowane oprogramowanie producenta do monitorowania oferowanego w postępowaniu serwera
1. Dostarczone oprogramowanie musi oferować :
7. Graficzną konsolę do zarządzania systemem (https lub inna)
7. Podgląd parametrów monitorowanych serwerów z konsoli graficznej
7. Możliwość dodawania serwera do systemu monitorowania z konsoli graficznej
7. Automatyczne monitorowanie poprawności pracy podzespołów i detekcję uszkodzeń (w tym monitoring komponentów, podgląd wersji oprogramowania układowego, wydajność itp.)
7. W przypadku wystąpienia awarii system musi wyświetlać komunikat w konsoli graficznej (błąd/awaria lub ostrzeżenie)
7. Wysłanie powiadomienia mailowego (na zdefiniowane adresy e-mail) w przypadku wystąpienia awarii serwera (błąd) lub wystąpienia nieprawidłowej  pracy urządzenia (ostrzeżenie).
7. Jeżeli oferowane rozwiązanie posiada ograniczenia licencyjne co do ilości monitorowanych urządzeń to dostarczona licencja musi umożliwiać monitorowanie co najmniej 10 serwerów fizycznych
	Należy wprowadzić, w zakresie lit. a) tylko wtedy gdy Wykonawca nie zaoferował funkcjonalności wskazanej w wierszu 13.
Wypełnić w części lit. b)

	1. 
	Zgodność sprzętowa procesorów  z posiadaną infrastrukturą sprzętową Vsphere (procesory Intel Xeon Gold 61xx oraz Intel Xeon Gold 62xx)
	1. Zgodność procesorów polegająca na możliwości dołączenia oferowanego serwera do istniejących klastrów  w środowisku Vsphere (także po włączeniu opcji EVC na klastrze)  i korzystania z technologii vMotion (migracji serwerów wirtualnych „w locie”), pomiędzy serwerami fizycznymi w klastrze.
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	1. 
	Gwarancja
	1. 5 lat gwarancji producenta 
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu




Oświadczam, że oferuje przedmiot zamówienia, w ramach opcji nr 3:
Nazwa/marka………………, wyprodukowany przez………………… , 
pozostałe parametry pozwalające zidentyfikować zaoferowany sprzęt oraz części składowe: (jeśli dotyczy)*.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
spełniający warunki jak w tabeli:
	LP.
	Parametr
	Wymaganie
	Parametry oferowanego sprzętu

	1. 
	Procesory
	a) Możliwość instalacji 2 procesorów w pojedynczym  serwerze
b) Ilość procesorów zamontowanych w serwerze : 1 szt
c) Typ procesora : Intel Xeon Silver 4314 Processor  (3rd generation)  lub równoważny spełniający wymagania : 
· Ilość rdzeni procesora : 16
· Taktowanie : min 2.4 GHz
· Ilość pamięci Cache : min 24 MB cache L3
· Wynik wydajnościowy w testach SPEC CPU 2017 Integer Rate wynik nie gorszy niż 130 punktów Base – w konfiguracji serwera przedstawionej na www.spec.org. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org

	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	2. 
	Obudowa serwera
	a) przeznaczona do montażu w szafie RACK
b) zajętość U w szafie : 2U (RACK UNIT)
c) wyposażona w komplet szyn montażowych, zaślepek, maskownic.
d) wyposażona w dedykowane ramię do ułożenia kabli z tyłu serwera
e) Ilość zatok na dyski : min 8 
f) Rozmiar slotu na dyski: 2,5’’
g) Min 1 port USB 3.0 z przodu serwera
h) Min 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera
i) Diody identyfikacyjne serwera z przodu i z tyłu serwera ułatwiające lokalizację serwera w szafie RACK
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	3. 
	Pamięć RAM
	a) Pojemność pamięci zainstalowanej w serwerze: 64 GB
b) Minimalny rozmiar kości pamięci : 16 GB
c) Typ pamięci : RDIMM lub LRDIM
d) Prędkość : 2667 MT/s
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	4. 
	Karta graficzna
	a) Zintegrowana karta graficzna
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	5. 
	Kontroler dyskowy
	a) Kontroler dyskowy SAS 
b) Wielkość pamięci cache : min. 4 GB
c) Obsługa RAID : 0,1,5,6,1+0,5+0,6+0
d) Dodawanie/wymiana dysków w locie „hot plug”
e) Wsparcie dla dysków SSD
f) Obsługa automatycznej odbudowy RAID po awarii dysku
g) Podtrzymanie bateryjne pamięci kontrolera
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	6. 
	Dyski
	HDD, 900GB
a) Ilość sztuk : 2 szt
b) Format dysku : 2,5’’
c) Typ dysków twardych: HDD SAS, 12 Gb/s, „Hot-plug”, min. 15k rpm
d) Pojemność pojedynczego dysku twardego : min. 900 GB
SSD, 800GB
a) Ilość sztuk : 2 szt
b) Format dysku : 2,5’’
c) Typ dysków twardych : SSD SAS, min 12 Gb/s, „Hot-plug”, Mixed Use
d) Pojemność pojedynczego dysku twardego : min. 800 GB

	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	7. 
	Karta sieciowa LAN
	a) Typ : OCP NIC 3.0
b) Ilość portów 10 Gbit/s : 2
c) Typ portów : SFP+
d) Obsługa Vlanów
e) Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, Vsphere 6.x,7.x, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterpise Linux
f) Dostarczona wraz z wkładkami światłowodowymi 10 Gbit/s, SFP+,  multi mode, krótkodystansowe
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	8. 
	Karty Fiber Channel 
	a) Ilość kart : 2 szt
b) Typ : PCIe
c) Ilość portów w pojedynczej karcie : 2 porty
d) Prędkość :  16 Gbit/s
d) Wsparcie dla systemów operacyjnych : Windows 2016, 2019, Vsphere 6.x,7.x, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterpise Linux
e) Dostarczone wraz z wkładkami FC  16 Gbit/s, SFP+, Multi mode, krótkodystansowymi
f) Karta musi negocjować prędkość do 8 Gbit/s (umożliwiać podłączenie serwera do przełącznika Brocade z portami 8 Gbit/s)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	9. 
	Zasilacze
	a) Ilość: 2 sztuki
b) Moc : min 1000W
c) “hot-plug” – wymiana w locie w przypadku uszkodzenia
d) Zasilacze redundantne (awaria jednego nie wpływa na działanie serwera)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	10. C
	Chłodzenie
	a) Zestaw wentylatorów redundantnych typu “hot-plug”)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	11. 
	Wspierane systemy operacyjne
	a) Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Vsphere, Suse Enterprise Linux
b) Wsparcie dla systemów operacyjnych musi polegać na wydawaniu w okresie gwarancji aktualizacji oprogramowania układowego, a także zaktualizowanych sterowników dla konkretnych systemów operacyjnych. 
c) Zaktualizowane pakiety oprogramowania układowego oraz sterowników muszą być dostępne na stronie producenta serwera
d) Wsparcie Vsphere :  Wymagane jest aby aktualizacje sterowników oraz pakietów instalowanych w systemie Vmware ESXi dostarczane były przez producenta serwera w postaci pakietów VIB (lub spakowanych paczek zip), poprzez stronę http, której lik można dodać do Vmware Update Manager-a wersja Vsphere 6.x (lub Vsphere Lifecycle Manager dla wersji 7.x). tzw. „vibsdepot”. Dodatkowo powinna być możliwość ręcznego importu udostępnionych pakietów do Update Manager-a (lub Vsphere Lifecycle Manager dla wersji 7.x)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	12. 
	Zgodność z infrastrukturą Vsphere
	a) Zgodność polegająca na możliwości dołączenia dostarczonych serwerów do istniejącego klastra serwerów wyposażonych  w procesory Intel Xeon Gold 6xxx (Zgodność będzie spełniona także po włączeniu opcji EVC na klastrze)
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	13. 
	Zarządzanie serwerem
	a) Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania serwerem. Karta musi posiadać dedykowany port do podłączenia do sieci LAN (co najmniej 1Gbit/s RJ45) umożliwiający zalogowanie sieciowe (https, ssh lub inny protokół)
b) Karta zdalnego zarządzania musi być rozwiązaniem sprzętowym, działającym niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. 
c) Karta zdalnego zarządzania musi umożliwiać :
· Włączenie, wyłączenie, restart serwera
· Podgląd konsoli serwera zarówno w trybie graficznym jak i tekstowym
· Podpięcie do serwera obrazu ISO systemu operacyjnego lub innego oprogramowania ze stacji roboczej administratora.
· Instalacja systemu operacyjnego lub innego oprogramowania z obrazu ISO zamontowanego przez konsolę zdalnego zarządzania
· Podgląd informacji na temat komponentów sprzętowych serwera (numer seryjny serwera, part nr. serwera, wersję bios, wersję oprogramowania karty zarządzającej, informacje na temat zainstalowanego procesora, informację na temat zainstalowanych pamięci (w którym slocie, typ i part nr. zainstalowanej pamięci),  informację na temat kart sieciowych oraz FC, podgląd konfiguracji dysków,  podgląd zainstalowanych wersji oprogramowania układowego dla konkretnych komponentów sprzętowych serwera
· Podgląd czy wszystkie komponenty pracują prawidłowo ang. „Health status”
· Możliwość wygenerowania logów diagnostycznych w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów
· Podgląd parametrów pracy serwera : temperatura pracy oraz zużycie prądu
· Podgląd utylizacji procesorów zamontowanych w serwerze
· Tworzenie użytkowników mogących zalogować się do konsoli zdalnego zarządzania i możliwość ograniczania uprawnień (np. do podglądu konsoli lub do włączenia serwera)
· Karta musi umożliwiać integrację z usługami katalogowymi Active Directory i nadawanie dostępu oraz uprawnień dla wybranych grup zabezpieczeń
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu

	14. 
	(F) Zgodność z systemem monitorowania infrastruktury zamawiającego
	Zgodność dostarczanych serwerów z oprogramowaniem One View musi polegać na:
· możliwości dodania serwera do monitorowania z konsoli oprogramowania, 
· automatycznym monitorowaniu stanu serwera i wszystkich jego komponentów przez oprogramowanie OneView
· detekcji, identyfikacji uszkodzenia sprzętowego, powiadomienie o uszkodzeniu  (np. brak zasilania, uszkodzenie pamięci, nieprawidłowa praca komponentu, lub inne uszkodzenie).
	Należy wprowadzić wyłącznie wtedy gdy Wykonawca oferuje daną funkcjonalność.

	15. 
	Monitorowanie stanu serwera
	a) W przypadku braku zgodności dostarczanego serwera z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do monitorowania infrastruktury One View (wymaganie fakultatywne 14). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć równoważne, dedykowane oprogramowanie producenta do monitorowania oferowanego w postępowaniu serwera
b) Dostarczone oprogramowanie musi oferować :
· Graficzną konsolę do zarządzania systemem (https lub inna)
· Podgląd parametrów monitorowanych serwerów z konsoli graficznej
· Możliwość dodawania serwera do systemu monitorowania z konsoli graficznej
· Automatyczne monitorowanie poprawności pracy podzespołów i detekcję uszkodzeń (w tym monitoring komponentów, podgląd wersji oprogramowania układowego, wydajność itp.)
· W przypadku wystąpienia awarii system musi wyświetlać komunikat w konsoli graficznej (błąd/awaria lub ostrzeżenie)
· Wysłanie powiadomienia mailowego (na zdefiniowane adresy e-mail) w przypadku wystąpienia awarii serwera (błąd) lub wystąpienia nieprawidłowej  pracy urządzenia (ostrzeżenie).
· Jeżeli oferowane rozwiązanie posiada ograniczenia licencyjne co do ilości monitorowanych urządzeń to dostarczona licencja musi umożliwiać monitorowanie co najmniej 10 serwerów fizycznych
	Wypełnić, w zakresie lit. a) wyłącznie wtedy gdy Wykonawca nie zaoferował funkcjonalności wskazanej w wierszu 14. 
Wypełnić w zakresie lit. b)

	16. 
	Gwarancja
	a) 5 lat gwarancji producenta 
	Należy wpisać parametry zaoferowanego sprzętu



· Dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym



