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Infrastruktura techniczna


Należy potwierdzić dostępne środowisko wirtualizacji oraz jedno z dwóch dostępnych środowisk bazodanowych, poprzez jednoznaczne zaznaczenie w kolumnie 3 (Wybór) środowiska (wirtualizacji i bazodanowych), np. poprzez przekreślenie słowa „TAK” w przypadku braku wyboru lub otoczenie w kółko słowa „TAK” w przypadku wyboru.
System musi zostać rozlokowany na zasobach, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego. Inne konfiguracje i większe ilości zasobów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
W kolumnie 4 Wykonawca może dodatkowo wpisać zalecane inne parametry wybranych środowisk, jednak podane inne parametry nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich dostarczenia, a dostarczenie ich nie może być warunkiem dla spełnienia wymagań wydajnościowych Systemu oferowanego przez Wykonawcę.
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	Infrastruktura macierzowa:
	Zasoby dyskowe w sieci SAN o łącznej pojemności nie przekraczającej 500 GB
	TAK
	

	Wymagania określane przez Wykonawcę:
	
	

	Infrastruktura serwerowa:
	1) na potrzeby warstwy logiki biznesowej (przetwarzania) jedno z dostępnych środowisk wirtualizacji: 


	[bookmark: _GoBack]a) [VMwarevSphere] Zasoby klastra VMwarevSphere nie przekraczające łącznie16 vCPU i 32GB RAM, z systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych:
· Windows Server 2012R2-2019, albo
· Oracle Enterprise Linux 7/8, albo
· CentOS Linux 7/8.
b) [Oracle VM] Zasoby klastra Oracle VM nie przekraczające łącznie 16 vCPU i 32GB RAM z systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych Oracle Enterprise Linux  7/8
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	2) na potrzeby warstwy danych (składowania) jedno z dostępnych środowisk bazodanowych:
	a) [Microsoft SQL Server] Zasoby klastra serwerów ProLiant BL460c Gen9 działających pod kontrolą Microsoft Windows Server 2012R2 nie przekraczające łącznie 8-core CPU Intel Xeon 3.4 GHz i 64GB pamięci RAM z Microsoft SQL Server Standard
	TAK
	

	
	
	b) [Oracle Database] Zasoby serwerów IBM Power 740, w postaci wydzielonych LPAR-ów działających pod kontrolą IBM AIX 7.1, nie przekraczające łącznie 4-core Power7+ 3.6 GHz i 32GB pamięci RAM z Oracle Database Standard Edition 18c w konfiguracji RAC lub non-RAC.
System musi zostać rozlokowany na zasobach, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego. 
Dedykowane dla Systemu zasoby infrastruktury będą udostępniane przez Zamawiającego w miarę potrzeb z uwzględnieniem minimalnych wymagań podanych przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający nie przewiduje przydzielenia zadeklarowanych zasobów w całości bez zbadania rzeczywistych wymagań Systemu.
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